**[О мерах пожарной безопасности для домов с печным отоплением и пользовании газом](https://otradnenskoesp.ru/index.php/go-i-chs/162-pamyatki/3669-o-merakh-pozharnoj-bezopasnosti-dlya-domov-s-pechnym-otopleniem-i-polzovanii-gazom)**

[Памятка о мерах ПБ для домов с печным отоплением и при пользовании газом](http://ms-dnp.ru/index.php/documents-public/19-pozharnaya-bezopasnost/46-pamyatka-o-merakh-pb-dlya-domov-s-pechnym-otopleniem-i-pri-polzovanii-gazom)

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДОМОВ (САДОВЫХ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ) С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления. С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах, это связано с продолжительной эксплуатацией электротехнических и отопительных приборов.

Чтобы избежать трагедии необходимо выполнить следующие мероприятия:

- своевременно ремонтируйте отопительные печи;

- очистите дымоходы от сажи;

- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите. Это позволит своевременно обнаруживать неисправности- трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен черный след от дыма;

- на чердаках возле дымоходов не должны складироваться горючие материалы, необходимо произвести их очистку от возможной паутины, гнезд птиц и др.

- будьте внимательны при эксплуатации и монтаже современных сэндвич-дымоходов. Наличие в конструкции теплоизоляционного материала вызывает заблуждение, что для дымохода не требуется соответствующая разделка. По нормам пожарной безопасности ширина разделки должна составлять не менее 50 сантиметров.

- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50\*70 см.;

- не допускайте перекала отопительной печи;

- топить углем печи, не приспособленные для этой цели, а также не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями будьте предельно внимательны с использованием жидкостей для розжига продающихся в розничных сетях магазинов, жидкости имеют различный состав, испарение из открытых бутыльков может спровоцировать его взрыв даже на расстоянии нескольких метров от источника зажигания;

- применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть топочную дверцу;

- отопительные электрические приборы, плиты - содержите в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

- под каркасными печами и кухонными плитами на ножках, полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

- проверьте, чтобы расстояние от газового баллона до газовой плиты было не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей – 1 метр, до топочных дверок печей – 2 метра;

- в садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи с открытой дверцей, электрические и газовые нагревательные приборы, телевизоры, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям.

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ

Во избежание несчастных случаев соблюдайте правила безопасного пользования газовыми приборами. Приборы содержите в чистоте и исправном состоянии, не включайте их при отсутствии тяги. Следите за проверкой дымоходов и вентиляционных каналов, систематически проверяйте тягу в дымоходе до и после включения прибора.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- проверка герметичности соединений газового оборудования с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи), для этой цели можно использовать мыльную эмульсию;

- самовольно отключать и подключать газовые плиты к газопроводу, эти работы производятся только сотрудниками газовой службы;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

- устанавливать на кухне, где есть газовые приборы: диваны, кровати, раскладушки и пользоваться этим помещением для сна.

- не допускайте устройство вводов газопровода в дом через подвальное помещение;

- двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;

- разместить у входа в жилой дом, предупреждающий знак: «Огнеопасно, Баллоны с газом!»;

- перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;

В случае появления специфического запаха газа из газовых установок, колодцев подземных коммуникаций, на лестничных клетках жилых домов и общественных зданий необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 04, с сотового - 040. До приезда аварийной бригады нельзя допускать появление огня или искры в загазованном помещении, если есть возможность, необходимо проветрить помещение для уменьшения концентрации газа.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Главное соблюдайте спокойствие, не паникуйте:

- нужно позвонить по телефону 01 или 112 и вызвать пожарных и спасателей, вызов на номер 112 возможен с мобильного телефона даже при отсутствии SIM-карты и отрицательном балансе, необходимо указать точный адрес и этаж, назвать свою фамилию, по возможности, встретить их;

- эвакуировать людей, сообщить о пожаре соседям;

- отключить все электроприборы рубильником в коридоре и газ на кухне, в случае если загорелся телевизор: отключить от сети и накрыть его мокрым покрывалом;

- закрыть окна и двери, чтобы убрать сквозняк и доступ кислорода для горения;

- на начальной стадии можно использовать первичные средства пожаротушения;

- попытаться погасить огонь самостоятельно: лучше всего воспользоваться огнетушителем или плотно накрыть очаг возгорания тканью, залить водой, засыпать землей;

- при неудаче - начать эвакуацию, взять маленьких детей на руки и вынести их из помещения, помочь пожилым людям, оказать помощь пострадавшим;

- быстро выйти из зоны пожара, заранее прикинув безопасный маршрут;

- запрещается пользоваться лифтом;

- при необходимости использовать запасные пожарные выходы и лестницы;

- брать с собой нужно только документы и деньги, ценные вещи, которые можно унести за один раз;

- обязательно использовать простейшие средства защиты органов дыхания от угарного газа: смоченные водой платки, простыни, ватно-марлевые повязки;

- при пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, всеми способами защищайтесь от него при сильном задымлении передвигайтесь ползком к выходу, так как внизу около пола дыма меньше, остается прослойка воздуха 15-20 см, и ниже вероятность потерять сознание;

- уходя, не закрывать входную дверь на ключ;

- при невозможности покинуть помещение, стараться обратить на себя внимание: выбить окно, кричать и размахивать яркой тканью;

- запрещается оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- запрещается бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных.